# Wichtige Hinweise zum Seraph AD8 Treiber Version 4.07 für Windows™

1. Systemvoraussetzungen
2. Neuinstallation
3. Treiber Update

4. Treiber Deinstallation

5. Deinstallation des älteren Treibers für Windows™ 7 unter Windows™ 8.x

6. Was ist neu?

7. Hinweise zum Betrieb unter Windows™ Vista, Windows™ 7, Windows™ 8.x, Windows™ 10

8. Hinweise zu MME, WDM-Audio und DirectSound

## 1. Systemvoraussetzungen

- Windows™ 7, Windows™ 8.x , Windows™ 10 (jeweils 32-Bit oder 64-Bit) oder entsprechende Server-Systeme.

## 2. Neuinstallation

### 2.1 Windows™ 7, Windows™ 8.x, Windows™ 10

- In Window 7 / 8 / 10 startet die Installation für neu erkannte Hardware (oft) nicht automatisch. In diesem Fall nutzen Sie den Windows Gerätemanager für die Treiberinstallation. Den Gerätemanager erreichen Sie über Rechts-Klick auf "Computer" dann weiter mit "Verwalten | Gerätemanager".
- Klicken Sie im Gerätemanager mit der rechten Maustaste auf den "Andere Geräte | Multimedia Controller" und wählen Sie "Treibersoftware aktualisieren"
- Im folgenden Dialog klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".
- Geben Sie nun den Laufwerksbuchstaben Ihres CD Laufwerks an und klicken Sie auf "Weiter".
- Bestätigen Sie die Meldung in der Sie aufgefordert werden, Software der "MARIAN GmbH" zu vertrauen. Aktivieren Sie hier die Option "Software von MARIAN GmbH immer vertrauen", um nicht wieder danach gefragt zu werden.
- Die Treiber werden nun installiert. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Abschließend werden Sie mit einem entsprechenden Dialog auf der Abschluss der Installation aufmerksam gemacht. Wählen Sie hier "Schließen"
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!
- Achtung unter Windows 10: Direkt nach der Installation führt Windows 10 umfangsreiche Audio-Tests mit jedem einzelnen Audiogerät / jedem Kanalpaar des Audiointerfaces durch. Während dieser Zeit blockt Windows 10 die meisten Audiofunktionen. Wir empfehlen daher das Audiointerface und sämtliche zugehörige Software erst dann zu nutzen, wenn diese Tests abgeschlossen sind. Da kann 1-2 Minuten dauern, findet aber nur einmal direkt nach der Installation des Treibers statt.

## 3. Treiber Update

- Entpacken Sie das Treiber-Update "sphad8-win-407.zip" mit den enthaltenden Unterverzeichnissen in einen beliebigen Ordner.
- Deinstallieren Sie die alte Treibersoftware, wie unter "Treiber Deinstallation" beschrieben.
- Starten Sie danach Windows™ neu.

### 3.1 Windows™ 7 / Windows™ 8.x / Windows™ 10

- Nutzen Sie den Windows™ Gerätemanager für die Treiberinstallation. Den Gerätemanager erreichen Sie über Rechts-Klick auf "Computer" dann weiter mit "Verwalten | Gerätemanager".
- Klicken Sie im Gerätemanager mit der rechten Maustaste auf den "Andere Geräte | Multimedia Controller" und wählen Sie "Treibersoftware aktualisieren"
- Im folgenden Dialog klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".
- Geben Sie den Ordner an, in den Sie das Treiberupdate entpackt haben, und klicken Sie auf "Weiter".
- Bestätigen Sie die Meldung in der Sie aufgefordert werden, Software der "MARIAN GmbH" zu vertrauen. Aktivieren Sie hier die Option "Software von MARIAN GmbH immer vertrauen", um nicht wieder danach gefragt zu werden. Die Treiber werden nun installiert.
- Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Abschließend werden Sie mit einem entsprechenden Dialog auf der Abschluss der Installation aufmerksam gemacht. Wählen Sie hier "Schließen"
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!
- Sollte die Firmware der Karte aktualisiert werden müssen, so erhalten sie eine entsprechende Meldung.
  - Führen Sie daraufhin die Aktualisierung durch und sorgen Sie dafür, dass dieser Prozess nicht unterbrochen wird.
  - Nach der Aktualisierung müssen Sie Ihren Computer AUSSCHALTEN und wieder EINSCHALTEN.

  Danach ist der Treiber und die Firmware Ihrer Seraph AD8 auf dem neusten Stand.

- Achtung unter Windows 10: Direkt nach der Installation führt Windows 10 umfangsreiche Audio-Tests mit jedem einzelnen Audiogerät / jedem Kanalpaar des Audiointerfaces durch. Während dieser Zeit blockt Windows 10 die meisten Audiofunktionen. Wir empfehlen daher das Audiointerface und sämtliche zugehörige Software erst dann zu nutzen, wenn diese Tests abgeschlossen sind. Da kann 1-2 Minuten dauern, findet aber nur einmal direkt nach der Installation des Treibers statt.

## 4. Treiber Deinstallation

- Zunächst deinstallieren Sie die Treiber über den Windows Gerätemanager. Diesen erreichen Sie am schnellsten durch Rechtsklick auf "Computer" im Startmenü. Wählen Sie dann "Verwalten" und bestätigen Sie den Hinweis der Benutzerkontensteuerung mit "Fortsetzen".
- Wählen Sie im Gerätemanager unter Audio, Video- und Gamecontroller die "MARIAN Seraph AD8". Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie dann "Deinstallieren".
- Windows Vista/7/8/10: Im folgenden Dialog aktivieren Sie die Option "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" und bestätigen die Deinstallation mit "Ok".
- Nach Abschluss der Deinstallation müssen Sie Windows nur dann neu starten, wenn Sie im Anschluss eine anderen Treiberversion installieren wollen.

## 5. Deinstallation des älteren Treibers für Windows™ 7 unter Windows™ 8.x

Ab Version v2.50 ist die MARIAN Treibersoftware kompatibel mit Windows™ 8. Frühere Treiberversionen sind ausschließlich für Windows™ XP bis Windows™ 7 konzipiert. Sollten Sie versucht haben, einen älteren Treiber unter Windows™ 8 zu installieren, dann wird diese Installation unvollständig und fehlerhaft sein. Aus diesem Grund müssen Sie eine spezielle Deinstallation des älteren Treibers durchführen, bevor Sie mit der Installation der neuesten Treiberversion für Windows™ 8 forfahren. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Computerverwaltung | Gerätemanager | "Andere Geräte" oder "Audio-, Video- und Gamecontroller" | Multimediacontroller -> Rechts Klick | Deinstallieren; ggf. Option "auch Treibersoftware deinstallieren" aktivieren.
- Computerverwaltung schließen
- Alte CoInstaller DLL "sphad8ci.dll" im Verzeichniss c:\windows\system32 löschen.
- Falls sich im Verzeichnis C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository ein Ordner mit dem Namen "seraphad8.inf_<xxx>" befindet, diesen Ordner löschen (<xxx> meint: irgendeine Zeichenfolge)
- Starten Sie Windows™ 8 neu und beginnen Sie mit der Installation des aktuellen Treibers wie oben beschrieben.

## 6. Was ist neu?

### Version 4.07:

- Ein Fehler wurde beseitigt, der bei der Initialisierung des Treibers auf 32-Bit-Systemen auftreten konnte.

### Version 4.06:

- Verbesserte Fehlerberichterstattung in der Seraph AD8 Manager Software im Falle von sehr frühen Initialisierungsfehlern der Hardware oder der Treibersoftware.

### Version 4.05:

- Manager | Einstellungen: WDM Audio erweitert. Das Sampleformat für WDM Audio Geräte kann nun zentral eingestellt werden, ohne dass die entsprechenden Eigenschaften einzelner Windows Aufnahme- und Wiedergabegeräte angepasst werden müssen. Die Verwendung des MARIAN-Tools "MaDevPropW7+" ist damit hinfällig.
  Ein Windows-Neustart ist nach Änderung von WDM-Audio-Einstellungen nicht mehr nötig - durch Klicken auf "Übernehmen" werden diese Einstellungen sofort angewendet.
- Manager | Einstellungen: MIDI Filter entfernt
- Bugfixing: Mit v4.04 konnte die Initialisierung mancher ASIO Applikationen fehlschlagen und in einem Bluescreen enden. Gelöst.
- Bugfixing: Wenn das WDM-Audio-Mehrkanalgerät als Standard Wiedergabegerät eingestellt war, konnten ab v4.04 Lautstärkeänderungen im PreDsp, ausgelöst durch Windows Multimediatasten, Windows Lautstärkeregelung, ASIO Direct Monitoring zu einem Bluescreen führen. Gelöst.

### Version 4.04:

- Die Clock- und SyncBus-Einstellungen im Einstellungsfenster können nun auch in ASIO Anwendungen genutzt werden. Als Voreinstellung finden Sie in Ihrer ASIO Anwendung unter "Clocksource" den Eintrag "Seraph Manager Clock Setup". Ist diese Einstellung gewählt, dann übernimmt der ASIO Treiber nicht mehr die Steuerung des Clock-Setups sondern verlässt sich auf die Einstellungen, die Sie im Einstellungsfenster vorgenommen haben. Achten Sie insbesondere auf korrekte Einstellungen, wenn Sie mehrere Seraph Soundsysteme in einem Computer im SyncBus-Verbund nutzen. Wählen Sie in Ihrer ASIO Anwendung eine bestimmte Clocksource aus, dann übernimmt der ASIO-Treiber die Steuerung des Clock-Setup ggf. unter Zuhilfenahme des SyncBus.
- Einstellungsfenster: "ASIO Initiale Clocksource" entfernt, da mit og. Funktionalität überflüssig
- Einstellungsfenster: Darstellung der Clock/Sync-Einstellungen überarbeitet.

### Version 4.03:

- Neue Einstellung zur Variierung der PCIe Performance unter "Einstellungen | Latenz | PCIe Performance".
  Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen für PCIe slots, die direkt mit der CPU verbunden sind, die Option "kompatibel". Das sind z.B. 16x Slots oder welche auf Mainboards mit nur einem oder zwei PCIe Slots.
  In den meisten, anderen Fällen sind PCIe Slots mit einem PCIe host controller verbunden. Für diese empfehlen wir Ihnen die Option "Boost".
- Dieses Treiber-Update bringt auch eine neue Firmware mit. Das Firmware-Update wird direkt nach der Treiberaktualisierung automatisch durchgeführt.
- Erste Release zur MARIAN-internen Nutzung

## 7. Hinweise zum Betrieb unter Windows™ Vista, Windows™ 7, Windows™ 8.x, Windows™ 10

- Unter Windows™ Vista/7/8/10 können Audioanwendungen, die nicht die ASIO Schnittstelle oder WASAPI im exklusiven Modus nutzen, das Sampleformat/die Samplerate nicht mehr festlegen, da sie durch Vista/7/8/10 im sogenannten "Gemeinsamen Modus" betrieben werden. Sampleformat und Samplerate werden stattdessen in den erweiterten Einstellungen eines Audiogerätes in der Windows Systemsteuerung oder in den Treibereinstellungen unter "WDM Audio"eingestellt. Dies hat folgende Auswirkungen:
  - Stimmt die gewünschte Samplerate einer Audioanwendung nicht mit der aktuell am Audiogerät eingestellten Samplerate überein, so findet eine Sampleratenkonvertierung durch Windows Vista/7/8/10 statt, welche mit hörbaren Qualitätsverlusten verbunden sein kann!

## 8. Hinweise zu MME, WDM-Audio und DirectSound

Audio-Anwendungen, die kein ASIO und kein direktes WDM Audio nutzen, kommunizieren nicht mehr direkt mit dem MARIAN Treiber, sondern mit Microsoft MME Treibern oder mit Microsoft WDM Audio Treibern. Diese Microsoft Treiber wiederum nutzen dann den MARIAN WDM-Audio Treiber.
Für diese Programme gilt folgendes:

- Gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Anwendungen auf einem Wiedergabegerät ist möglich! Der Microsoft Kernel Mixer mischt die Signale aller wiedergebenden Audioanwendungen und gibt diesen Mix auf dem physischen Wiedergabegerät aus.
  Findet die Wiedergabe mit unterschiedlichen Samplerates statt, dann konvertiert der Microsoft Kernel Mixer die Samplerate der Audiosignale auf die höchste geforderte Samplerate.
  Tipp: Erhöhen Sie die Qualität der Samplerate Konvertierung!
  (siehe Systemsteuerung | Sounds und Audiogeräte | Audio | Soundwiedergabe | Erweitert | Systemleistung)
- Gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Anwendungen gelingt nicht, wenn das Gerät bereits durch ASIO oder direktes WDM-Audio genutzt wird
- Die Anzahl der verfügbaren Aufnahme- und Wiedergabegeräte ist begrenzt. Unter Windows™ XP / Vista / 7 auf jeweils 32 Geräte (64 Kanäle)
  Diese Begrenzung gilt für die Summe jeglicher installierter Audiohardware! Nutzen Sie ASIO, um diese Begrenzung zu umgehen.
- Die min. mögliche Latenz wird durch die Architektur des Microsoft Kernel Mixers auf ca. 20-30 ms begrenzt. Nutzen Sie ASIO um diese Begrenzung zu umgehen.
- In machen Anwendungen werden zusätzliche Audiogeräte angezeigt, bei denen der Gerätename den Zusatz (3+4), (5+6) oder (7-8) aufweist. Hierbei handelt es sich um eine Anomalie des Microsoft MME/DirectSound Systems. Bitte ignorieren Sie diese Geräte und benutzen Sie diese nicht.

(c) MARIAN GmbH Digital Audio Electronics, Leipzig 05/06/2019