# Wichtige Hinweise zum Trace AES42 Treiber Version 2.32 für Windows 2000/XP/2003/Vista/7

1. Systemvoraussetzungen
2. Neuinstallation
3. Treiber Update

4. Treiber Deinstallation
5. Was ist neu?

6. Versionskompatibilität

7. Hinweise zum Betrieb unter Windows Vista/Windows 7
8. Hinweise zu MME, WDM-Audio und DirectSound
9. Hinweise zu Software Samplern und Synthesizern

## 1. Systemvoraussetzungen

- MS Windows 2000 SP3, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7 jeweils in der 32-Bit Version
- MS DirectX 9c

## 2. Neuinstallation

### 2.1 Windows 2000

- Starten Sie nach der Hardwareinstallation Ihren Computer.
- Melden Sie sich mit Administratorrechten an.
- Windows erkennt nach dem Start selbständig das neu installierte Gerät und startet den Hardwareassistenten.
- Während des Startens von Windows sucht der Hardwareassistent nach neuen Treibern. Klicken Sie auf „Weiter“ um die Suche zu starten.
- Bestätigen Sie die empfohlene Auswahl „Nach passendem Treiber für das Gerät suchen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.
- Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Bestätigen Sie den nächsten Dialog mit „Weiter“
- Bestätigen Sie den nächsten Dialog „Treiberdateien - Suchergebnisse“ ebenfalls mit „Weiter“
- Ignorieren Sie die Meldung „Digitale Signatur nicht gefunden“ und setzen Sie die Installation mit „Ja“ fort
- Windows kopiert nun die Treiberdateien. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf “Fertigstellen”.
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!

### 2.2 Windows XP/2003

- Starten Sie nach der Hardwareinstallation Ihren Computer.
- Melden Sie sich mit Administratorrechten an.
- Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Windows erkennt nach dem Start selbständig das neu installierte Gerät und startet den Hardwareassistenten.
- Bestätigen Sie die empfohlene Auswahl „Software automatisch installieren“ mit „Weiter“
- Ignorieren Sie die Warnmeldung „Die Software…hat den Windows Logo-Test nicht bestanden“ mit „Installation fortsetzen“
- Windows kopiert die Treiberdateien. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!
- Nach Abschluss der Installation ist die Trace AES42 betriebsbereit.

### 2.3 Windows Vista/2008

- Nach der Hardwareinstallation der Karte erscheint die Meldung „Treibersoftware für „Multimediacontroller“ muss installiert werden“
- Wählen Sie „Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)“
- Wenn die Benutzerkontensteuerung Ihre Zustimmung fordert, dann wählen Sie bitte „Fortsetzen“
- Ist Ihr Computer nicht permanent mit dem Internet verbunden, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, ob in Windows Update nach einem neuen Treiber gesucht werden soll. Wählen Sie in diesem Fall „nicht online suchen“. Anderenfalls beginnt der Windows Installer nun mit der Suche nach einem neuen, passenden Treiber. Das kann bis zu einigen Minuten dauern.
- Sie erhalten nun die Aufforderung, den Datenträger für den „Multimediacontroller“ einzulegen. Legen Sie jetzt die Treiber CD Ihres MARIAN Sound Systems ein. Windows Installer durchsucht nun die CD nach dem passenden Treiber.
- Bei dem folgenden Hinweis, daß der Herausgeber des Treibers nicht verifiziert werden kann, wählen Sie bitte „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.
- Die Treiber werden nun installiert. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein"!
- Abschließend werden Sie mit einem entsprechenden Dialog auf der Abschluss der Installation aufmerksam gemacht. Wählen Sie hier „Schließen“
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!

### 2.4 Windows 7

- In Window 7 startet die Installation für neu erkannte Hardware (oft) nicht automatisch. In diesem Fall nutzen Sie den Windows Gerätemanager für die Treiberinstallation. Den Gerätemanager erreichen Sie über Rechts-Klick auf "Computer" dann weiter mit "Verwalten | Gerätemanager".
- Klicken Sie im Gerätemanager mit der rechten Maustaste auf den "Andere Geräte | Multimedia Controller" und wählen Sie "Treibersoftware aktualisieren"
- Im folgenden Dialog klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".
- Geben Sie nun den Laufwerksbuchstaben Ihres CD Laufwerks an und klicken Sie auf "Weiter".
- Bei dem folgenden Hinweis, daß der Herausgeber des Treibers nicht verifiziert werden kann, wählen Sie bitte „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.
- Die Treiber werden nun installiert. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Abschließend werden Sie mit einem entsprechenden Dialog auf der Abschluss der Installation aufmerksam gemacht. Wählen Sie hier „Schließen“
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!

## 3. Treiber Update

- Entpacken Sie das Treiber-Update "t42-nt6-2322.zip" mit den enthaltenden Unterverzeichnissen in einen beliebigen Ordner.
- Deinstallieren Sie die alte Treibersoftware, wie unter "Treiber Deinstallation" beschrieben.
- Starten Sie danach Windows neu.

### 3.1 Windows 2000/XP/2003

- Melden Sie sich erneut mit Administrator-Rechten an.
- Es erfolgt nun die Neuinstallation der Treiber durch den Windows Hardwareassistenten.
- Wählen Sie NICHT die Option "Software automatisch installieren" sondern aktivieren Sie die Option "Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren".
- Klicken Sie auf "Weiter" und geben Sie den Ordner an, in den Sie das Treiber-Update entpackt haben.
- Folgen Sie nun den Anweisungen des Windows Hardwareassistenten. Wenn Sie mit „Die Software…hat den Windows Logo-Test nicht bestanden“ gewarnt werden, wählen Sie bitte „Installation fortsetzen“.
- Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Nach Fertigstellung der Treiberinstallation kann ein Neustart nötig sein.
- Sollte die Firmware der Karte aktualisiert werden müssen, so erhalten sie eine entsprechende Meldung.
  - Führen Sie daraufhin die Aktualisierung durch und sorgen Sie dafür, dass dieser Prozess nicht unterbrochen wird.
  - Nach der Aktualisierung muss Ihr Computer neu gestartet werden.
  - Nach dem Neustart werden Sie erneut dazu aufgefordert, einen passenden Treiber zu installieren
  - Wählen Sie nun die Option "Software automatisch installieren" und klicken Sie auf "Weiter".
  - Windows installiert nun den aktualisierten Treiber automatisch.
- Danach ist der Treiber und die Firmware Ihrer Trace AES42 ist nun auf dem neusten Stand.

### 3.2 Windows Vista/2008

- Nach Windows Neustart erscheint die Meldung „Treibersoftware für „Multimediacontroller“ muss installiert werden“
- Wählen Sie „Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)“
- Wenn die Benutzerkontensteuerung Ihre Zustimmung fordert, dann wählen Sie bitte „Fortsetzen“
- Ist Ihr Computer nicht permanent mit dem Internet verbunden, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, ob in Windows Update nach einem neuen Treiber gesucht werden soll. Wählen Sie in diesem Fall „nicht online suchen“. Anderenfalls beginnt der Windows Installer nun mit der Suche nach einem neuen, passenden Treiber. Das kann bis zu einigen Minuten dauern.
- Sie erhalten nun die Aufforderung, den Datenträger für den „Multimediacontroller“ einzulegen. Klicken Sie hier auf "Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen".
- Im folgenden Dialog klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)".
- Geben Sie nun der Ordner an, in den Sie das Treiberupdate entpackt haben und klicken Sie auf "Weiter".
- Bei dem folgenden Hinweis, daß der Herausgeber des Treibers nicht verifiziert werden kann, wählen Sie bitte „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.
- Die Treiber werden nun installiert. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Abschließend werden Sie mit einem entsprechenden Dialog auf der Abschluss der Installation aufmerksam gemacht. Wählen Sie hier „Schließen“
- Sollte die Firmware der Karte aktualisiert werden müssen, so erhalten sie eine entsprechende Meldung.
  - Führen Sie daraufhin die Aktualisierung durch und sorgen Sie dafür, dass dieser Prozess nicht unterbrochen wird.
  - Nach der Aktualisierung muss Ihr Computer neu gestartet werden.

  Danach ist der Treiber und die Firmware Ihrer Trace AES42 ist nun auf dem neusten Stand.

### 3.3 Windows 7

- Nutzen Sie den Windows Gerätemanager für die Treiberinstallation. Den Gerätemanager erreichen Sie über Rechts-Klick auf "Computer" dann weiter mit "Verwalten | Gerätemanager".
- Klicken Sie im Gerätemanager mit der rechten Maustaste auf den "Andere Geräte | Multimedia Controller" und wählen Sie "Treibersoftware aktualisieren"
- Im folgenden Dialog klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".
- Geben Sie den Ordner an, in den Sie das Treiberupdate entpackt haben, und klicken Sie auf "Weiter".
- Bei dem folgenden Hinweis, daß der Herausgeber des Treibers nicht verifiziert werden kann, wählen Sie bitte „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.
- Die Treiber werden nun installiert. Wenn Sie während des Kopierens gefragt werden, ob Sie die neuere Dateien überschreiben wollen, so antworten Sie bitte mit "Nein".
- Abschließend werden Sie mit einem entsprechenden Dialog auf der Abschluss der Installation aufmerksam gemacht. Wählen Sie hier „Schließen“
- Ggf. müssen Anpassungen auf Ihrem System vorgenommen werden, die einen Neustart erfordern. Führen Sie diesen Neustart durch!
- Sollte die Firmware der Karte aktualisiert werden müssen, so erhalten sie eine entsprechende Meldung.
  - Führen Sie daraufhin die Aktualisierung durch und sorgen Sie dafür, dass dieser Prozess nicht unterbrochen wird.
  - Nach der Aktualisierung muss Ihr Computer neu gestartet werden.

  Danach ist der Treiber und die Firmware Ihrer Trace AES42 ist nun auf dem neusten Stand.

## 4. Treiber Deinstallation

Deinstallieren Sie die Treibersoftware mit dem Programm "Trace42ui.exe". Die aktuelle Version dieses Programms finden Sie auf dem Installationsdatenträger im Ordner "de" und in "\windows\system32".

### 4.1 Windows 2000/XP/2003

- Stellen Sie sicher, daß Sie mit Administrator-Rechten angemeldet sind
- Starten Sie "Trace42ui.exe" und folgen Sie den Anweisungen.
- Nach Abschluss des Programms starten Sie Window neu.

### 4.2 Windows Vista/2008/Windows 7

- Zunächst deinstallieren Sie die Treiber über den Windows Gerätemanager. Diesen erreichen Sie am schnellsten durch Rechtsklick auf "Computer" im Startmenü. Wählen Sie dann "Verwalten" und bestätigen Sie den Hinweis der Benutzerkontensteuerung mit "Fortsetzen".
- Wählen Sie im Gerätemanager unter Audio, Video- und Gamecontroller die "MARIAN Trace AES42". Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie dann "Deinstallieren".
- Im folgenden Dialog aktivieren Sie die Option "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" und bestätigen die Deinstallation mit "Ok".
- Starten Sie nun "Trace42ui.exe" mit Rechtsklick auf dieses Programm und anschließendem Klick auf "Als Administrator ausführen. Bestätigen Sie die Warnung der Benutzerkontensteuerung mit "Zulassen".
- Folgen Sie nun den Anweisungen des Uninstallers.
- Nach Abschluss der Deinstallation müssen Sie Windows nur dann neu starten, wenn Sie im Anschluss eine anderen Treiberversion installieren wollen.

## 5. Was ist neu?

### Version 2.32

- Erste offizielle Release
- Diese Version unterstützt den AES42 Mode 2 nicht (Mic ist Clock-Slave der Trace AES42)
- Limitierte Multi-Client-Funktionalität: Wenn Sie zusätzlich zu Ihrer ASIO Anwendung gleichzeitig weitere Audio-Anwendungen auf der/den gleichen Karte(n) arbeiten lassen wollen, so sorgen Sie dafür, dass die ASIO Anwendung zuerst gestartet wird. Die Nutzung zweier ASIO Anwendungen gleichzeitig auf der/den gleichen Karte(n) ist mit dieser Version nicht möglich.

## 6. Versionskompatibilität

- Wenn Sie mehrere, unterschiedliche Trace Sound Systeme nutzen, achten Sie bitte darauf, dass die Versionsnummern der einzelnen Treiberversionen immer gleich sind! Deinstallieren Sie ältere Versionen zunächst, bevor Sie neuere Versionen installieren!

## 7. Hinweise zum Betrieb unter Windows™ Vista und Windows™ 7

- Unter Windows™ Vista/7 können Audioanwendungen, die nicht die ASIO Schnittstelle oder WSAPI nutzen, das Sampleformat/die Samplerate nicht mehr festlegen, da sie durch Vista/7 im sogenannten "Gemeinsamen Modus" betrieben werden. Sampleformat und Samplerate wird stattdessen in den erweiterten Einstellungen eines Audiogerätes in der Windows Systemsteuerung eingestellt. Dies hat folgende Auswirkungen:
  - Stimmt die gewünschte Samplerate einer Audioanwendung nicht mit der aktuell am Audiogerät eingestellten Samplerate überein, so findet eine Sampleratenkonvertierung durch Windows Vista/7 statt, welche mit hörbaren Qualitätsverlusten verbunden sein kann!
  - Wird ein Audiogerät des MARIAN Soundsystems bereits mit einer Samplerate x verwendet und es soll ein weiteres Gerät mit einer Samplerate y genutzt werden, erscheint eine Fehlermeldung, da die Soundkarte nur mit einer Samplerate zu einer Zeit betrieben werden kann. In diesem Fall findet im Gegensatz zu Windows 2000/XP keine Sampleratenkonvertierung statt!
  - Um mehrere Geräte mit einer bestimmten Samplerate zu betreiben, muss diese in den erweiterten Einstellungen eines Audiogerätes in der Windows Systemsteuerung für jedes Gerät eingestellt werden. Wie sich aus dem vorherigen Punkt ergibt sollte dazu kein Gerät des Soundsystems in Benutzung sein, da sonst eine Änderung verweigert wird!
  - Legen Sie zuerst die Sampleformate für Wiedergabegeräte und danach die Sampleformate für die Aufnahmegeräte fest! Hintergrund: Wenn Sie das Tab "Aufnahme" öffen, dann beginnt Vista/7 mit der Aufnahme von allen angezeigten Aufnahmegeräten, um den Aufnahmepegel anzuzeigen. Damit ist ihr MARIAN Soundsystem mit eine bestimmten Samplerate in Benutzung! Wenn Sie nun wieder auf den Tab "Wiedergabe" wechseln, dann stoppt Vista/7 diese Aufnahme nicht und die Übernahme eines neuen Sampleformates für ein Wiedergabegerät schlägt fehl.

## 8. Hinweise zu MME, WDM-Audio und DirectSound

### 8.1 MME und DirectSound:

Audio-Anwendungen, die kein ASIO, kein GSIF und kein direktes WDM Audio (Cakewalk Sonar) nutzen, kommunizieren nicht mehr direkt mit dem MARIAN Treiber, sondern mit Microsoft MME Treibern oder mit Microsoft DirectSound Treibern. Diese Microsoft Treiber wiederum nutzen dann den MARIAN WDM-Audio Treiber.
Für diese Programme gilt folgendes:

- Gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Anwendungen auf einem Wiedergabegerät ist möglich! Der Microsoft Kernel Mixer mischt die Signale aller wiedergebenden Audioanwendungen und gibt diesen Mix auf dem physischen Wiedergabegerät aus.
  Findet die Wiedergabe mit unterschiedlichen Samplerates statt, dann konvertiert der Microsoft Kernel Mixer die Samplerate der Audiosignale auf die höchste geforderte Samplerate.
  Tipp: Erhöhen Sie die Qualität der Samplerate Konvertierung!
  (siehe Systemsteuerung | Sounds und Audiogeräte | Audio | Soundwiedergabe | Erweitert | Systemleistung)
- Gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Anwendungen gelingt nicht, wenn das Gerät bereits durch ASIO, GSIF, oder direktes WDM-Audio genutzt wird
- Die Anzahl der verfügbaren Aufnahme- und Wiedergabegeräte ist begrenzt.
  - unter Windows 2000 auf jeweils 10 Geräte (20 Kanäle)
  - unter Windows XP auf jeweils 32 Geräte (64 Kanäle)
  Diese Begrenzung gilt für die Summe jeglicher installierter Audiohardware! Nutzen Sie ASIO oder GSIF, um diese Begrenzung zu umgehen.
- Die min. mögliche Latenz wird durch die Architektur des Microsoft Kernel Mixers auf ca. 20-30 ms begrenzt. Nutzen Sie ASIO oder GSIF, um diese Begrenzung zu umgehen.
- In machen Anwendungen werden zusätzliche Audiogeräte angezeigt, bei denen der Gerätename den Zusatz (3+4), (5+6) oder (7-8) aufweist. Hierbei handelt es sich um eine Anomalie des Microsoft MME/DirectSound Systems. Bitte ignorieren Sie diese Geräte und benutzen Sie diese nicht.
- Microsoft DirectSound oder Microsoft MME Geräte (MME via WDM Audio) funktionieren nicht mit den Treibereinstellungen für Start/Stop Synchronisation "Synchron" und "SyncBus". Aktivieren Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie ausschließlich mit ASIO oder GSIF arbeiten, da es sonst zum "Einfrieren" des gesamten Microsoft WDM-Audio Systems kommen kann. Dieser Umstand ist durch uns nicht kompensierbar.

## 9. Software Sampler und Synthesizer

Software Sampler und Synthesizer stellen oft MIDI-Out Geräte zur Verfügung, um anderen Audioanwendungen die Möglichkeit zu geben, den Software Sampler als Instrument zu nutzen. Startet eine solche Audioanwendung, dann öffnet sie meist auch die entsprechenden MIDI-Out Geräte. Dies wiederum führt dazu, dass der Software Sampler seine Audio Engine initialisiert und die konfigurierten Audio Ausgänge öffnet.
DAS PASSIERT AUCH DANN, WENN SIE DEN SOFTWARE SAMPLER SELBST NICHT GESTARTET HABEN!
Hier kommt es dann zu Konflikten, wenn die Audioanwendung und der Softwaresampler den gleichen Audio-Ausgang nutzen möchten. Über ASIO und GSIF können viele Audioanwendungen gleichzeitig die Trace AES42 benutzen, jedoch
niemals gleichzeitig das gleiche Aufnahme- oder Wiedergabegerät.
Deshalb folgender Tipp:

- Starten Sie zunächst einzeln den/die Software Sampler und stellen Sie dort einen Audio-Ausgang ein, der NICHT durch eine andere Audioanwendung benutzt wird. Starten Sie erst danach die Audioanwendung (Sequenzerprogramm)
- Wenn Sie zum erstem Mal eine ASIO/GSIF Anwendung starten, dann versucht diese per Voreinstellung "Trace AES42 1-2" als Aufnahme- und Wiedergabegerät zu nutzen. Stellen Sie deshalb im Software Sampler zunächst ein anderes Gerät ein.

Das Windows Multimedia System bringt auch einen Software Synthesizer namens "Microsoft GS Wavetable SW Synth" mit. Dieser stellt den gleichnamigen MIDI-Out Port zur Verfügung. Dieser Software Synthesizer nutzt für seine Wiedergabe immer das Wiedergabegerät, das unter "Sounds und Audiogeräte | Audio" als Standardwiedergabegerät eingestellt ist

(c) MARIAN GmbH Digital Audio Electronics, Leipzig 19.04.2011